

**Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Код** | **Наименование образовательной программы** | **Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования** | **Нормативный срок**  **освоения** |
| 1. | 54.02.10 | Художник росписи по дереву | Художник росписи по дереву | 2 года 5 месяцев\* |
| 2. | 54.10.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Выжигальщик по дереву; Изготовитель художественных изделий из дерева;  Изготовитель художественных изделий из бересты;  Изготовитель художественных изделий из лозы;  Резчик по дереву и бересте; Фанеровщик художественных изделий из дерева | 2 года 5 месяцев\* |
| 3. | 11.01.02 | Радиомеханик | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры;  Радиомонтер приемных телевизионных антенн;  Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 1 год 10 месяцев |
| 4. | 15.01.30 | Слесарь | Слесарь –инструментальщик;  Слесарь –механосборочных работ;  Слесарь –ремонтник. | 2 года 5 месяцев\* |
| 5. | 12.01.05 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования | Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования | 10 месяцев |
| 6. | 12.01.07 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры | Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры | 1 год 10 месяцев |
| 7. | 29.01.05 | Закройщик | Закройщик,  Портной | 1 год 10 месяцев |

**Программы подготовки специалистов среднего звена:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Код** | **Наименование образовательной программы** | **Профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования** | **Нормативный срок**  **освоения** |
|  | 42.02.01 | Реклама | Специалист по рекламе | 2 года 10 месяцев |
|  | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 1 год 10 месяцев |
|  | 15.02.08 | Технология машиностроения | Специалист по технологии машиностроения | 3 года 10 месяцев  \* |
|  | 09.02.04 | Информационные системы  (по отраслям) | Специалист по  информационным системам | 3 года 10 месяцев |

Ежегодный контингент обучающихся 180-220 человек

•**Форма оказания услуг**: очное обучение, в том числе с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий.

•**Категория обслуживаемого населения по возрасту**: *(дети, взрослые трудоспособного* возраста, пожилые; все возрастные категории):

•**Категории обслуживаемых инвалидов**: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих нарушение слуха, зрения и другие ограничения по здоровью, кроме психических заболеваний.

1. **ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов,  для  которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на территорию: | К | **наличие** | в наличие |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | **не менее 150 см** | **нет** |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  |  |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | есть |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | **не более 50 м** | **30 м** |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | **не менее 10%** |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | **350x500см** | **500x1500см** |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание:  • ширина полосы движения:  • указатели направления движения  • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию  • места отдыха: через 200 м | К, О  К, О, Г  С  О | **не менее 180 см наличие**  **наличие**  **наличие** | **750 см**  **нет**  **наличие**  **наличие** |  |
|  | Лестница:  • высота подъема ступеней  • ширина проступи  • поручни на высоте  • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)  • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С  О,С  С  С | **не более 12см**  **не менее 140см**  **85-90 см**  **80 см**  **наличие**  **наличие** | **14 см**  140 см  80-90 см  нет  есть |  |
|  | Пандус внутренний:  • высота подъема  • уклон | К, О  К  К, О | **НД-не более 1:10**  **2 м**  **НД - не более 1/12** | 2,5 м |  |
|  | Поручни с двух сторон:  • на высоте  • на высоте | К  О | **70 см**  **85-95см** | 70 см с одной стороны |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен  норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Крыльцо или входная площадка** |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | **не менее**  **220x220 см** | **140 x 500 см** |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | **наличие** | имеется |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | **наличие** | есть |  |
|  | Навес | К, О, С | **наличие** | есть |  |
|  | **Лестница наружная** |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | **наличие** | есть |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | **60 см** | нет |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | **наличие** | имеется |  |
|  | Поручни :  • на высоте  • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О  С О  С | **наличие**  **85-95 см**  **не менее 30 см** | имеется |  |
|  | **Пандус наружный** |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | **не менее 100 см** | 135 |  |
|  | Уклон | К | ***И/1* - не более 1/12** |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | **не более 80 см** |  |  |
|  | Разворотные площадки:  • внизу  • промежуточная с поворотом направления движения | К | **не менее 150x150 см не менее 150x150 см** | 190х200 см |  |
|  | Поручни с двух сторон:  • на высоте  • на высоте  • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К  О  К, О | **70 см**  **85-90 см**  **не менее 30 см** | 80 см |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | **наличие** | есть |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | **наличие** | нет |  |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | **не менее 220x180 см** | **585x 560 см** |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):  • ширина проема в свету  • высота порога наружного, внутреннего | К  К | **не менее 90 см**  **не более 2,5 см** | **99 см** |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

1. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен норматив  норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коридоры/холлы** | | | | | |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | **не менее 120 см** | 230х250 |  |
|  | Разворотные площадки | К | **не менее 150x150 см** | 200х200 |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):  • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)  • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г  О, К | **не менее 1 ед. на этаж**  **не менее 1 ед. на этаж** |  |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | **не более 10 см** |  |  |
| **Лестница №1 (в зоне оказания услуги)** | | | | | |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | **60 см** | нет |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | **наличие** | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон:  на высоте  горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С  О, С  О, С | **наличие**  **85-90 см**  **не менее 30 см** | 80х90 см |  |
|  | | | | | |
| **Лифт пассажирский к зоне оказания услуги** | | | | | |
|  | Кабина:  • габариты (глубина х ширина)  • ширина дверного проема  • поручни | К  К  О | **не менее 140x110 см**  **не менее 80 см**  **наличие** | 200х120 |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | **наличие** | Звуковая имеется |  |
|  | Знак доступности | К, С | **наличие** |  |  |
| **Пандус внутренний к коридорам** | | | | | |
|  | Ширина марша | К | **не менее 100 см** | 250 |  |
|  | Уклон | К | ***И/1* - не более 1/12** |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | **не менее 150x150 см** | 430х450 |  |
|  | Поручни с двух сторон:  • поручни на высоте  • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О  К  О, К, С | **наличие**  **70 см**  **85-90 см**  **не менее 30 см** | 70 см |  |
|  | Пандус переносной | К | **наличие** | нет |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | **наличие** | нет |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | **наличие** | нет |  |
|  | Эскалатор, траволатор | О | **наличие** | нет |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

1. **ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка |
| Обслуживание в классах | Ширина проема двери | К | 80-110 | 120 |  |
|  | Ширина подхода к месту для колясочников | К | Не менее 120 см | 120 |  |
| Обслуживание в комнатах общежития | Ширина проема двери | К | 80-110 | 79-110 см |  |
|  | Зона для кресла-коляски | К | 150х150 | 200х200 |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К,О | 60-80 см | 67; 80 см |  |
|  | Раковина:  высота | К,О | 75-85 см | 70-80 см |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка |
| Обслуживание в классах | Ширина проема двери | К | 80-110 | 120 |  |
|  | Ширина подхода к месту для колясочников | К | Не менее 120 см | 120 |  |
| Обслуживание в мастерских | Ширина проема двери | К | 80-110 | 120 |  |
|  | Ширина подхода к месту для колясочников | К | Не менее 120 см | 120 |  |

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

**5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Санузел** |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | **наличие** |  |  |
|  | Ширина дверного проема | К | **не менее 90 см** | **90 см** |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | **30 см** | нет |  |
|  | Раковина:  • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)  • высота раковины  • опорный поручень | К  К О | **не менее 130 85 см**  **75-85 см**  **наличие** | **450x350 см**  **80 см**  **нет** |  |
|  | Кабины:  • количество кабин  • ширина дверного проема  • габариты (минимальные глубина ширина)  • опорные поручни  • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)  • крючки для костылей  (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О  К  К  К, О  К  О | **не менее 1 ед.**  **не менее 90 см не менее 180x165 см**  **наличие не менее 80x120 см**  **наличие** | 89 см | Отсутствует сиденье для колясочников в душевых комнатах |
|  | Знак доступности кабины | К, О | **наличие** |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | **30 см** | нет |  |
|  |  | | | | |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

1. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  помещений  по плану  БТИ | Наименование элементов объекта | Категория  инвалидов, для  которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов,  в единицах | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | **наличие** |  |  |
|  | Надписи:  • размещение на высоте  • высота прописных букв  • освещенность | К, С, Г  С  С | **наличие**  **не более 160 см**  **не менее 7,5 см**  **наличие** |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте  высота прописных букв освещенность | С  К, С  С  С | **наличие**  **не более 200 см**  **не менее 7,5 см**  **наличие** | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги:  • высота размещения  • маркировка кабинетов приема со стороны ручки  • на кнопках управления лифта  • на поручнях лестниц  • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С  С  С  С  С  С | **наличие**  **60-110 см**  **наличие**  **наличие**  **наличие**  **наличие** | нет |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | **не менее одной шт.** | нет |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | **не менее одной шт.** | нет |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | **наличие** |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | **наличие** | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | **наличие** | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | **наличие** | имеется |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | **наличие** | нет |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 , в т.ч. наличие\* | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 1 |
| 2. | сменные кресла-коляски | 1 |
| 3. | адаптированные лифты | 1 |
| 4. | поручни | 1 |
| 5. | пандусы | 1 |
| 6. | подъемные платформы (аппарели) | 0 |
| 7. | раздвижные двери | 0 |
| 8. | доступные входные группы | 1 |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | 1 |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 1 |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 0 |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 0 |
| 13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | 0 |
| 14. | иные |  |

**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1, в т.ч. \* | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| 1. | оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | 0 |
| 2. | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | 1 |
| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | 1 |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 1 |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | 1 |
| 6. | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика | 0 |
| 7. | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | 1 |
| 8. | иные |  |

**Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов \* | Сроки |
| 1 | 2 тактильные полосы шириной 0,5 м  20 шт тактильные указатели перед входами на лестницы  10 шт тактильные указатели перед дверными проемами  (наружные двери)  16 шт тактильные указатели перед поворотами на пути движения  Установить 2 шт обозначений дверей или доступности входа на дверях  6 шт тактильные напольные указатели перед пандусами  600 п/м световой полосы (ограничительной) на стене пандуса  6 шт рельефные обозначения этажей пандуса  80 шт ступеней окрасить в контр.цвет  80 шт ступеней окрасить краской, светящейся в темноте  20 шт на поручни лестниц наклеить световые ленты  Знаки кабин для инвалидов  4 шт  Опорные поручни для унитазов 10 шт  Сиденье для колясочников в душевых 6 шт  Унитазы, имеющие опору для спины и автоматическим сливом воды  4 шт  Водопроводные краны сенсорного бесконтактного типа  6 шт дверные ручки с насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно  Установить  20 шт международные символы, знаки, указатели, рельефные знаки для инвалидов  Установить раздвижные двери 6 шт на пандус, 6 шт по коридорам, 6 шт вход на лестницу | сентябрь 2016 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов\* | Сроки |
| 1 | Провести инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | 3 - 4 квартал 2015 г. |